KINGDOM OF SAUDI ARABIA

MINSTRY OF HIGHER EDUCATION

DAMMAM UNIVERSITY

**المملكة العربية السعودية**

**وزارة التعليم العالي**

**جامعة الدمام**

**كلية المجتمع للبنات بالقطيف**

اختبار إدارة الشبكات رقم )1)

**ضعي علامة ( √) أمام الإجابة الصحيحة و ( × ) أمام الإجابة الخاطئة.**  ]5 درجات ربع درجة لكل فقرة [

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **م** | السؤال | الاجابة |
| **1** | **الطبعة Standard Edition من ويندوز سرفر 2003 تدعم 2 غيغابايت من الذاكرة ومعالج متعدد متماثل SMP ثنائى الاتجاه .** |  |
| **2** | **يمكن تثبيت ويندوز سرفر 2003 من الأقراص المرنة .** |  |
| **3** | **الطبعات 32 من ويندوز سرفر 2003 تزود سرعات أعلى لساعة وحدة المعالجة المركزية وعمليات النقطة العائمة أسرع من التى تزودها الطبعات 64 بت من ويندوز سرفر 2003.** |  |
| **4** | **ويندوز سرفر 2003 هو ترقية لويندوز 2000 . لكن تحسينات الميزات والأمان كبيره .** |  |
| **5** | **يستعمل ويندوز سرفر 2003 واجهة رسومية خلال الاعداد تشبه واجهة ويندوز XP .** |  |
| **6** | **برامج ترخيص الكميات كـ Enterprise Agreement لا تتطلب تنشيط المنتوج .** |  |
| **7** | **الطبعة Web Edition من ويندوز سرفر 2003 تدعم 64 غيغابايت من الذاكرة ومعالج متعدد SMP ذات الاتجاهات ال 32 .** |  |
| **8** | **البنيات المنطقية التى تنشئها العديد من طرز الميادين والتى تتشارك أسماء DNS متجاورة تسمى الغابة .** |  |
| **9** | **ملقم المحطة الطرفية يزود برامج وموارد الملقم لعدة مستخدمين كما لو أن تلك البرامج والموارد مثبتة فى كمبيوتراتهم .** |  |
| **10** | **عندما نحفظ وحدة تحكم فى صيغة المؤلف فاننا لا نمكن وصولا كاملا الى كل وظائفية وحدة التحكم** |  |
| **11** | **الغابة هى أكبر بنية فى Active Directory .** |  |
| **12** | **الوحدات التنظيمية هى حاويات ضمن ميدان تتيح لنا تجميع الكائنات التى تتشارك ادارة مشتركة أو تكوين مشترك.** |  |
| **13** | **يعتبر اعادة ضبط كلمات مرور المستخدمين مجرد مثال للتفويض الادارى .** |  |
| **14** | **الميزة ( نهج المجموعة ) Group Policy فى Active Directory هى أداة يمكنها تطبيق تكوين مركزى .** |  |
| **15** | **يتميز طراز الميدان بدليل واحد لموارد الشركة Active Directory تثق به كل الأنظمة الآمنة التى تنتمى الى الميدان .** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **16** | **ملقم DHCP يزود خدمات عنونة IP تلقائية للعملاء المضبوط تكوينهم ليستعملوا عنونة IP الديناميكية .** |  |
| **17** | **يتم تمثيل موارد الشركة في Active Directory ككائنات أو سجلات في قاعدة البيانات .** |  |
| **18** | **الأداة Remote Assistance مداها للكمبيوترات المكتبية التي تشغل نظام تشغيل من عائلة مايكروسوفت ويندوز سرفر 2003 فقط .** |  |
| **19** | **يمكن اعتبار Remote Desktop for Administration كبرنامج ملقم-عميل يتيح لنافذة في كمبيوتر مكتبي أن تبين شاشة كمبيوتر ملقم .** |  |
| **20** | **يمكن دمج أداة إضافية واحدة أو أكثر أو أجزاء من أدوات إضافية لإنشاء وحدات تحكم MMC مخصصة .** |  |